Załącznik nr 1

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH SIEDZIBY DBFO – WOLA m. ST. WARSZAWY

1. **Pomieszczenie gospodarcze nr 1.**

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu przewidzianych do wykonania prac remontowo- malarskich

- łączna powierzchnia ścian i sufitu 67,42 m2,

- malowanie ścian i sufitu powyżej wysokości lamperii na kolor biały,

- malowanie lamperii na wysokość 1, 40 m,

- ułożenie na powierzchni 14, 63 m2  podłogi z gresu antypoślizgowego (wymiar płytek 30x 30) wraz z położeniem cokołów wokół ścian,

- wykonanie obudowy rur ciepłowniczych wraz wykonaniem drzwiczek rewizyjnych umożliwiających dostęp do zaworów,

- instalacja dodatkowego elektrycznego gniazda natynkowego w pomieszczeniu,

- malowanie na olejno stolarki drzwiowej

- malowanie olejne grzejnika co. wraz z rurami doprowadzającymi

1. **Pomieszczenie gospodarcze nr 2**

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu przewidzianych do wykonania prac remontowo- malarskich

- łączna powierzchnia ścian i sufitu 63,47 m2,

- malowanie ścian i sufitu powyżej wysokości lamperii na kolor biały,

- malowanie lamperii na wysokość 1, 40 m,

- usunięcie plamy po zacieku na suficie pomieszczenia

- malowanie na olejno stolarki drzwiowej.

- malowanie olejne grzejnika co. wraz z rurami doprowadzającymi

1. **Pomieszczenie gospodarcze nr 3**

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitu przewidzianych do wykonania prac remontowo- malarskich

- łączna powierzchnia ścian i sufitu 63,47 m2,

- malowanie ścian i sufitu powyżej wysokości lamperii na kolor biały,

- malowanie lamperii na wysokość 1, 40 m,

- malowanie na olejno stolarki drzwiowej

- malowanie olejne grzejnika co. wraz z rurami doprowadzającymi

- wykonanie pokrywy kanału ciepłowniczego – uzupełnienie ubytku w powierzchni pokryw kanałów (umożliwiające dostęp do zaworów znajdujących się w kanałach ciepłowniczych.

**Uwaga**

Ze względu na gospodarcze przeznaczenie pomieszczeń przewidzianych do wykonania ww. prac remontowych Zamawiający nie zleca wykonania na powierzchni ścian i sufitów gładzi gipsowej.